**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β**

**Πίνακας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων – Τεχνικές Προδιαγραφές**

**Να αναφερθούν / δοθούν σε πίνακα κατά τρόπο σαφή τα παρακάτω χαρακτηριστικά και πληροφορίες:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**  **ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ** |  | **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ** |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | **Γενικές Απαιτήσεις** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Το προσφερόμενο όχημα να είναι απολύτως καινούργιο, αμεταχείριστο πρόσφατης κατασκευής (όχι πέραν του έτους). ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΧΗΜΑΤΟΣ | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 | Τεχνικά φυλλάδια / prospectus, στην Ελληνική γλώσσα κατά προτίμηση ή στην Αγγλική, του προσφερόμενου οχήματος, όπου θα φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3 | Έγκριση τύπου | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4. | Πιστοποιητικά/ CE | NAI |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 2. | **Κινητήρας** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Ο κινητήρας θα είναι πετρελαιοκίνητος | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2 | Σύστημα αμέσου ψεκασμού | NAI |  |  |
| 2.3 | Κυβισμός (κ.ε.) | ≤1.600 |  |  |
| 2.4 | Μέγιστη ισχύς (PS) | ≥ 110 |  |  |
| 2.5 | Στροφές μέγιστης ισχύος (σ.α.λ.) | ≥ 2000 |  |  |
| 2.6 | Μέγιστη ροπή (Nm) | ≥ 200 |  |  |
| 2.7 | Στροφές μέγιστης ροπής (σ.α.λ.) | ≥ 3500 |  |  |
| 2.8 | Τελική Ταχύτητα (χλμ/ωρα) | ≥160 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. | **Μετάδοσης Κίνησης** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Το κιβώτιο θα πρέπει να είναι μηχανικού συμπλέκτη τουλάχιστον 6+1 ταχυτήτων (ή αυτόματο) | NAI |  |  |
| 3.2 | Σύστημα τετρακίνησης 4Χ4 | NAI |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. | **Συστήματα Ασφάλειας** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | * Σύστημα πέδησης υδραυλικό με σύστημα υποβοήθησης, * ηλεκτρονικό κατανεμητή πέδησης ABS, * Σύστημα Ελέγχου Πρόσφυσης/ Traction Control System, * ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας ESP, * σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης στην ανηφόρα, σύστημα αυτόματης κατάβασης | NAI |  |  |
| 4.2 | Αερόσακοι οδηγού - συνοδηγού πλευρικοί αερόσακοι | NAI |  |  |
| 4.3 | Ζώνες ασφαλείας 3 σημείων με προεντατήρες εμπρός | NAI |  |  |
| 4.4 | Ζώνες ασφαλείας πίσω | NAI |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5 | Immobilizer | NAI |  |  |
| 4.6 | Κεντρικό κλείδωμα | NAI |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 5. | **Αμάξωμα** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Θέσεις επιβατών | 5 άτομα |  |  |
| 5.2 | Αριθμός θυρών | 4 +1 |  |  |
| 5.3 | Ατσάλινες ζάντες ή ζάντες ελαφρού κράματος | ≥15” |  |  |
| 5.4 | Χρώμα αμαξώματος: Λευκό **ΛΕΥΚΟ η ΑΣΗΜΙ η ΓΚΡΙ η ΜΠΛΕ** με περιμετρική κίτρινη λωρίδα την τοποθέτηση ανεξίτηλης ΚΙΤΡΙΝΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΩΡΙΔΑΣ κατά μήκος των οχημάτων με την αναγραφή ( **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ)** στις δύο πλευρές του αυτοκινήτου .  - Στις πίσω πόρτες θα υπάρχει το σήμα της Πολιτικής Προστασίας (σύμφωνα με το παρακάτω πρότυπο ) σε διαστάσεις τουλάχιστον (40\*40 cm) .  . | ΝΑΙ |  |  |
| 5.8 | Ελάχιστη απόσταση από έδαφος (mm) | ≥170 |  |  |
| 5.9 | Βάρος αμαξώματος (kg) | ≤1.700 |  |  |
| 6. | **Επιδόσεις – Οικονομία – Περιβαλλοντική Επίδοση** | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Κινητήρας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας | Τουλάχιστον  Euro 6 |  |  |
| 6.2 | Μονοξείδιο του άνθρακα,CO (γρ./χλμ.) | ≤ 160 |  |  |
| 6.3 | Κατανάλωση μεικτού κύκλου (λίτρα/100χλμ.)  Βάσει εργοστασιακών τιμών | ≤ 7,0 |  |  |
| 6.4 | Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου (λίτρα) | ≥ 40 |  |  |
| 6.5 | Λειτουργία Eco | ΝΑΙ |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 7. | **Λοιπός εξοπλισμός** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Υδραυλικό τιμόνι, ρυθμιζόμενο καθ΄ ύψος και Τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών | NAI |  |  |
| 7.2 | Κλιματισμός (ή air-condition) | NAI |  |  |
| 7.3 | Ραδιόφωνο με cd/mp3 ή θύρες USB player με ηχεία/ ηχοσύστημα | NAI |  |  |
| 7.4 | Εμπρός ηλεκτρικά παράθυρα | NAI |  |  |
| 7.5 | Αποθαμβωτής πίσω παρμπρίζ | NAI |  |  |
| 7.6 | Ρυθμιζόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες | NAI |  |  |
| 7.7 | Εμπρός & πίσω λασπωτήρες | NAI |  |  |
| 7.8 | Ενισχυμένη αντισκωριακή προστασία | NAI |  |  |
| 7.9 | Πυροσβεστήρας και τρίγωνο | NAI |  |  |
| 7.10 | Ρεζέρβα, γρύλλος, κλειδιά κλπ | NAI |  |  |
| 7.11 | Πατάκια στην καμπίνα επιβατών (στα μπροστινά και στα πίσω καθίσματα) | NAI |  |  |
| 7.12 | Εγχειρίδιο χρήσης – συντήρησης | NAI |  |  |
| 7.13 | Πίσω διαιρούμενο κάθισμα 1/3 2/3 (ή 60:40) | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| 7.14 | Πλοηγός Navigator | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| 7.15 | Cruise Control | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| 7.16 | Προβολείς ομίχλης | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| 7.17 | Κάθε πρόσθετος εξοπλισμός (να αναφερθεί) | NAI |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 8. | **Τεχνική Υποστήριξη και Κάλυψη** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Ο Προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι παρέχει τις εξής εγγυήσεις (ως χρόνος έναρξης των εγγυήσεων ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης της αδείας) | NAI |  |  |
| 8.2 | Εγγύηση για τα μηχανικά μέρη τουλάχιστον 3 έτη | NAI |  |  |
| 8.3 | Εγγύηση καλής λειτουργίας (ορίζεται η εργοστασιακή εγγύηση και καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Αγοραστή, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) | Τουλάχιστον 3 έτη  ή  100.000χλμ.  (Όποιο επέλθει πρώτο) |  |  |
| 8.4 | Στο διάστημα της εγγύησης οι βλάβες να αποκαθίστανται στην έδρα του Αγοραστή, ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό σε κεντρικό συνεργείο του Προμηθευτή εφόσον το όχημα είναι δυνατό να κινηθεί ασφαλώς, διαφορετικά να μεταφέρεται με έξοδα της προμηθεύτριας εταιρείας | NAI |  |  |
| 8.5 | Εγγύηση παροχής ανταλλακτικών (υπεύθυνη δήλωση) | Έως 10 έτη |  |  |
| 8.6 | Διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών (υπεύθυνη δήλωση) | Έως 20 ημέρες |  |  |
| 8.7 | Δωρεάν οι πρώτες προγραμματισμένες πλήρεις συντηρήσεις / service (εργασία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά), οι οποίες θα καλύπτουν τουλάχιστον τα προσφερόμενα έτη εγγύησης καλής λειτουργίας. Θα περιλαμβάνουν όλα τα τυχόν κόστη μεταφοράς σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Να υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση εξουσιοδοτημένο- από τον κατασκευαστή- συνεργείου. | NAI |  |  |
| 8.8 | Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης να γίνεται το πολύ εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση το πολύ εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών | ΝΑΙ |  |  |
| 8.9 | Οδική βοήθεια για τρία έτη | ΝΑΙ |  |  |
| 8.10 | Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο από τον Κατασκευαστή και Εγκαταστάσεις παροχής Service. | ΝΑΙ |  |  |
| 8.11 | Στο διάστημα της εγγύησης οι βλάβες να αποκαθίστανται στην έδρα του Αγοραστή, ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό σε κεντρικό συνεργείο του Προμηθευτή εφόσον το όχημα είναι δυνατό να κινηθεί ασφαλώς, διαφορετικά να μεταφέρεται με έξοδα της προμηθεύτριας εταιρείας. | ΝΑΙ |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 9. | **Παράδοση Μηχανήματος** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Η τελική παράδοση του οχήματος να γίνει στην έδρα του Αγοραστή δηλ. στις εγκαταστάσεις της Περιφέρειας με έξοδα του Αναδόχου | ΝΑΙ |  |  |
| 9.2 | Το όχημα θα παραδοθεί με έγκριση τύπου στην Ελλάδα και τα απαραίτητα έγγραφα για την έκδοση των κρατικών πινακίδων. | ΝΑΙ |  |  |
| 9.3 | Τα έξοδα για το Ειδικό τέλος ταξινόμησης συμπεριλαμβάνονται στην Οικονομική Προσφορά και τις υποχρεώσεις του Αναδόχου | ΝΑΙ |  |  |
| 9.4 | Τα Έξοδα έκδοσης πινακίδων συμπεριλαμβάνονται στην Οικονομική Προσφορά και τις υποχρεώσεις του Αναδόχου | ΝΑΙ |  |  |
| 9.5 | Τα Έξοδα διαχείρισης και διεκπεραίωσης συμπεριλαμβάνονται στην Οικονομική Προσφορά και τις υποχρεώσεις του Αναδόχου | ΝΑΙ |  |  |
| 9.6 | Κάθε έξοδο για την πλήρη παράδοση των οχημάτων που δεν αναφέρθηκε παραπάνω συμπεριλαμβάνεται στην Οικονομική Προσφορά και τις υποχρεώσεις του Αναδόχου για την πλήρη παράδοση των οχημάτων | ΝΑΙ |  |  |
| 9.7 | Τοποθέτηση επί εκάστου οχήματος ανεξίτηλων αυτοκόλλητων σημάνσεων με τον τίτλο ( **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ)** στις δύο πλευρές του αυτοκινήτου .  - Στις πίσω πόρτες θα υπάρχει το σήμα της Πολιτικής Προστασίας (σύμφωνα με το παρακάτω πρότυπο ) σε διαστάσεις τουλάχιστον (40\*40 cm) .  . | ΝΑΙ |  |  |
| 9.8 | Χρόνος παράδοσης οχημάτων | 8 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης |  |  |
| 9.9. | Παρουσίαση του οχήματος/εκπαίδευση των αρμόδιων στελεχών της Αναθέτουσας Αρχής από εκπρόσωπο του αναδόχου | ΝΑΙ |  |  |

**(Ημερομηνία)**

**Ο Προσφέρων**

**(Ονοματεπώνυμο-Υπογραφή-Σφραγίδα)**